CA\_0\_2

CA\_0\_1

CA\_0\_0



Multiplexer

Multiplexer

Multiplexer

 

Demultiplexer

Demultiplexer

Demultiplexer



CA\_1\_0

CA\_1\_1

CA\_1\_2



Multiplexer

Multiplexer

Multiplexer

 

Demultiplexer

Demultiplexer

Demultiplexer



CA\_2\_2

CA\_2\_1

CA\_2\_0





Multiplexer

Multiplexer

Multiplexer

 

Multiplexer



Arrow: indicates a set of outputs (For Example 32

continuous wired\_row\_out outputs).

Red Arrow: Indicates one of the selected line either

by Multiplexer or demultiplexer.